**ПАМЯТКА**

**Будьте внимательны при пользовании газовыми приборами!**

***Напоминаем правила пользования газовыми приборами***:

****ЗНАЙТЕ**: перед их включением проветрите помещение и на все время их работы оставьте форточку открытой.

**ПОМНИТЕ**: ПРОВЕРЬТЕ работу дымовых и вентиляционных каналов, положение кранов на приборах. Сначала следует поднести огонь к горелке и только после этого открыть кран на газовом приборе. Прежде чем зажечь горелку духового шкафа, необходимо проветрить его. Горение должно быть ровное, спокойное во всех отверстиях газовой горелки.

***Будьте особо внимательны при пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход***.

**ПОМНИТЕ**: Перед розжигом водонагревателя, котла, горелки и во время их работы не забудьте проверить наличие тяги в дымоходе. При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами категорически запрещается. При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра. Не разрешайте малолетним детям и лицам в нетрезвом состоянии пользоваться газовыми приборами. Запрещается производить самостоятельную перестановку и ремонт газового оборудования и газопроводов, пользоваться неисправным и некомплектным оборудованием, запрещается пользоваться водонагревателями, горелкой при неисправном электромагнитном клапане. Все работы на газопроводах и газовом оборудовании должны выполняться только специалистами газового хозяйства. Не проходите мимо, если почувствуете запах газа на улице, у колодцев, на лестничных площадках, в подвалах.

***При появлении запаха газа или обнаружении его выброса немедленно примите следующие меры безопасности***:

* не допускайте открытого огня, курения;
* не включайте и не выключайте электроприборы;
* немедленно позвоните по телефону 04;
* до прибытия аварийной машины организуйте охрану загазованного места и по возможности проветривайте помещение.

***Тем, кто пользуется газобаллонной установкой***:

* нельзя устанавливать баллоны ближе 1-го метра от всех видов нагревательных приборов и 2-х метров до открытого источника огня;
* нельзя хранить заправленные газом баллоны вместе с легковоспламеняющимися веществами, а в подвалах, коридорах, в гаражах, в жилых комнатах смена баллона во время топки печи твердым топливом или при наличии открытого огня запрещается;

***Запасной баллон должен храниться в металлическом шкафчике, установленном только на открытом воздухе. Только строгое соблюдение правил может предотвратить несчастные случаи.***